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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : SAGA_2124

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur MARCHAND Jean Marc 
Adresse : 24  Rue des Vanneaux      
Commune :  Rivesaltes  France Code postal : 66600 
Téléphone :   Fax :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	11  Rue des Bois Camus      Commune : TRACY SUR LOIRE Code postal : 58150
Référence cadastrale :  AA 209

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Ventilation : 




 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Microstation 
Numéro d’agrément : 2015-001
Capacité : 4 eH
Dénomination commerciale : OXYFIC C-90 MB


Type de rejet : 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : 01/12/2021 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : -

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : Le choix du type de système d'assainissement a été proposé par le maitre d'ouvrage selon les données que celui ci possèdent. Après instruction, aucun élément technique et/ou réglementaire ne nous permet de donner un avis défavorable.
D'après le maitre d'ouvrage, l'habitation sera en location avec une occupation permanente, en cas de résidence secondaire occupée en intermittence, le système proposé ne sera pas autorisé.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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