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CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX
                                                                     D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Informations générales 	Dossier numéro : Test_CAV 
	Date du contrôle : 15-03-2018
Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : 
Observations : 

	Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire
 : 03 86 39 39 43

	Habitation



	Adresse : 2  Place de L Hôtel de ville            
58220 DONZY 

Référence cadastrale de l'habitation :  
Référence cadastrale de la filière :  

	Propriétaire
	M et Mme Bert Bertille
Complément de nom ou conjoint : 

	
	Adresse :       
    
 :  
 : 

	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	  
 :  
 : 
Remarque : 


    
Nature du projet 
	☐ Construction neuve	
	☐ Réhabilitation de l’existant

	Date de début des travaux 
Date de fin des travaux
	




Caractéristiques de l’habitation
	Année de construction du logement  
Type d’habitation 
Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation)  
Nombre de chambre(s)
Nombre de pièce(s) principale(s) 
Nombre d'occupant(s)  
Nombre Equivalent Habitant 
Nombre de logement(s)
	1956 
Principale 
   
3
2
5
 EH
1

	Commentaires : 



Contrôle et implantation 
	Passage en cours de réalisation   
Prétraitement
Traitement  
	☐ 
☐ En cours de réalisation ☐ Terminé 
☐ En cours de réalisation ☐ Terminé

	Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? 

	Prétraitement 
	☐ OUI ☐ NON

	Traitement 
	☐ OUI ☐ NON

	Evacuation (filières drainées)
	☐ OUI ☐ NON

	Respect des distances minimales du dispositif de traitement ?

	> 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ?
> 5 m d’une habitation
> 3 m d’un arbre
> 3 m des limites de propriétés

	☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON



Installateur du projet
	 
Adresse :      
 

 :  
 : 




Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☐ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON
Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☐ OUI ☐ NON
La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☐ OUI ☐ NON
Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☐ OUI ☐ NON

	Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☐ OUI ☐ NON
Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

	Présence d'un siphon disconnecteur ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?

	Observations :





	
Filtre compact
	


	
Numéro d'agrément -
	
Si fonctionnement permanent, l'installation concerne-t-elle bien une résidence à occupation permanente ? -

	
Dénomination commerciale -
	
Présence d'une nappe phréatique ? -

	
Capacité maximale de traitement en EH -
	
L'écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ? -

	
Fonctionnement possible par intermittence ? -
	
La filière agréée est-elle mise en place conformément au projet validé ? -

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Ventilation : -

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Commentaires : -

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
La filière a-t-elle été installée selon les indications du concepteur ? -

	
Commentaire -
	
La filière est-elle posée dans le bon sens ? -

	
	
La filière est-elle posée horizontalement ? -

	
	
Tampons de visite affleurants et accessibles ? -

	
	
Diamètre des canalisations raccordées équivalent aux orifices de l'installation ? -

	
	
Vérification de la mise en eau de la filière ? -

	
	
Existence d'une dalle de répartition ? -

	
	
Tampon amovible hermétique ? -

	
	
La filière est-elle fixée à une dalle d'amarrage ? -

	
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? -

	
	
Si oui, pourquoi et quels sont les risques : -

	
	
Commentaires sur l'implantation : -

	
	
Le dimensionnement de la filière correspond-il au projet validé ? -

	
	
La ventilation de la filière de traitement est-elle réalisée selon les prescriptions du concepteur ? -

	
	
Le traitement des eaux usées par la filière compacte mise en place nécessite-t-il la présence de matériaux filtrant dans l'ouvrage d'assainissement non collectif ? -

	
	
Si oui, les ouvrages de traitement contiennent-ils des matériaux filtrants ? ? -

	
	
Le type de matériaux utilisé correspond-il aux indications du concepteur ? -

	
	
Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grilles de maillage...) ? -

	
	
Si non, préciser : -

	
	
Commentaires : -

	 
	 



AVIS TECHNIQUES

Proposition du contrôleur 
	Nom de l’agent : Isabelle DURET
	Date : 07-03-2018

	Avis : Conforme

	Commentaires : 



Avis du responsable du SPANC  
	Nom du responsable : Françoise PILLARD
	Date : 

	Avis : Conforme

	Commentaires : 




	Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
Françoise PILLARD


	








Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 15-03-2018
Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)
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	Commune : 
Adresse de l’habitation contrôlée :
	DONZY 
2  Place de L Hôtel de ville     

	
	Référence cadastrale de la filière : 
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