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CONTROLE DE BONNE EXECUTION DES TRAVAUX
                                                                     D’ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22374 
	Date du contrôle : 08-03-2018
Personne rencontrée (si différente du propriétaire) : Entreprise Martignon
Observations : 

	Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire
 : 03 86 39 39 43

	Habitation



	Adresse :   Allée des vergnes            
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : H 1001
Référence cadastrale de la filière : H 1001

	Propriétaire
	M. TELLIER Steve
Complément de nom ou conjoint : 

	
	Adresse : 3      route de Mainbray
18300 SURY EN VAUX   
 : 06 70 69 38 17 
 : 

	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	  
 :  
 : 
Remarque : 


    
Nature du projet 
	☐ Construction neuve	
	☐ Réhabilitation de l’existant

	Date de début des travaux 
Date de fin des travaux
	07-03-2018
08-03-2018



Caractéristiques de l’habitation
	Année de construction du logement  
Type d’habitation 
Date de réalisation de la filière ANC (si réhabilitation)  
Nombre de chambre(s)
Nombre de pièce(s) principale(s) 
Nombre d'occupant(s)  
Nombre Equivalent Habitant 
Nombre de logement(s)
	2018 
Principale 
2018   
2


 EH


	Commentaires : 



Contrôle et implantation 
	Passage en cours de réalisation   
Prétraitement
Traitement  
	☐ 
☐ En cours de réalisation ☑ Terminé 
☐ En cours de réalisation ☑ Terminé

	Elément(s) de filières implanté(s) conformément au projet validé ? 

	Prétraitement 
	☑ OUI ☐ NON

	Traitement 
	☑ OUI ☐ NON

	Evacuation (filières drainées)
	☐ OUI ☐ NON

	Respect des distances minimales du dispositif de traitement ?

	> 35m d’un captage d’eau utilisé pour la consommation humaine ?
> 5 m d’une habitation
> 3 m d’un arbre
> 3 m des limites de propriétés

	☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON
☐ OUI ☐ NON



Installateur du projet
	SARL MARTIGNON et Fils 
Adresse :   19 rue TURPINERIE   
18300 BANNAY

 : 02 48 72 37 64 09 54 15 37 60
 : maguy18@free.fr




Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? ☐ OUI ☐ NON
Accès possible par un regard ou un té de visite ? ☑ OUI ☐ NON
La pente de la conduite en amont du prétraitement est-elle suffisante pour permettre l'écoulement ? ☑ OUI ☐ NON
Les diamètres intérieurs des canalisations d'amenée et d'évacuation sont-ils supérieurs ou égaux à 100mm ? ☑ OUI ☐ NON

	Habitation neuve : eaux usées de l'habitation toutes collectées et raccordées à la fosse toutes eaux ? ☑ OUI ☐ NON
Réhabilitation : si conservation de la fosse septique existante, eaux ménagères collectées et raccordées au bac à graisse ? ☐ OUI ☐ NON

	Présence d'un siphon disconnecteur ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?

	Observations :





	
Fosse toutes eaux
	


	
Volume en m³ 3
	
Le volume est-il conforme au projet validé ? Oui

	
Marque -
	
Le prétraitement est-il positionné dans le bon sens ? Oui

	
Matériaux -
	
Le prétraitement est-il posé horizontalement ? Oui

	
Commentaire -
	
Les tampons de visite sont-ils affleurants et accessibles ? Oui

	
	
Le tampon est-il verrouillé ? Non

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le diamètre des canalisations raccordées est équivalent aux orifices de traitement ? Oui

	
	
Positionnement du prétraitement sur un lit de sable compacté d'une épaisseur de 10 cm ? ?

	
	
Vérification de la mise en eau du prétraitement ? Oui

	
	
Le prétraitement est-il fixé à une dalle d'amarrage ? Non

	
	
Existence d'un tube piézométrique ? Non

	
	
Existence d'une dalle de répartition ? Non

	
	
Commentaires -

	 
	 

	
Filtre à Sable vertical non drainé
	


	
Longueur en m / ml 5
	
Dimensionnement du système en adéquation avec le projet validé ? Oui

	
Largeur en m 5
	
Pente conforme ? Oui

	
Surface en m² 25
	
Hauteur de sable correcte ? Oui

	
Profondeur en m -
	
Présence de graviers lavés d'une granulométrie de 10/40 mm en épaisseur suffisante ? Oui

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Les tuyaux d'épandage mis en place sont-ils des tuyaux rigides perforés prévus pour l'ANC ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Granulométrie conforme au DTU ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
Classe de géotextile ? -

	
Commentaire -
	
Recouvrement en terre végétale ? -

	
Type -
	
Si oui, est-il conforme au DTU ? -

	
	
Commentaires sur la vérification des matériaux : -

	
	
Espacement des drains d'axe en axe correct ? Oui

	
	
Orifice des tuyaux d'épandage dirigés vers le bas ? Oui

	
	
Té ou regard accessible ? Oui

	
	
Drains disposés en quinconce sous les tuyaux d'épandage ? ?

	
	
Bouclage du système en canalisation non perforée ? Oui

	
	
Autre ? -

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Géotextile placé correctement au-dessus du gravier ? -

	
	
Y a-t-il un film imperméable en fond de fouille et sur les côtés ? Non

	
	
Observations complémentaires : -

	 
	 



AVIS TECHNIQUES

Proposition du contrôleur 
	Nom de l’agent : Aurélie GRIGNAC
	Date : 26-03-2018

	Avis : Conforme

	Commentaires : 



Avis du responsable du SPANC  
	Nom du responsable : Françoise PILLARD
	Date : 26-03-2018

	Avis : Conforme

	Commentaires : 




	Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
Françoise PILLARD


	








Schéma de principe de l’installation d’assainissement non collectif

(Croquis réalisé selon les observations faites lors du contrôle du 08-03-2018
Les éléments représentés ne sont pas dessinés à l’échelle)
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