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Informations générales 	Dossier numéro : 365-16768
	Date du contrôle : 23-04-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 21  ROUTE DE LA MONTAGNE  
   
58220 58220 CIEZ 

Référence cadastrale de l'habitation : YI 143

	Propriétaire
	Monsieur POINTEL Remy Denis Maurice
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 21      ROUTE DE LA MONTAGNE
[bookmark: _GoBack]58220 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 2
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 800 m²
	

	· Surface disponible ANC : 500 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☑  Bac(s) à graisse 

☑  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
Te de visite pour les wc
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ 1
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Oui

	
	
Type d'eaux usées
Eaux vannes

	
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Non

	
	
Vidange(s) effectuée(s) -

	 
	 

	
Bac à Graisse
	


	
Volume en L 200
	
Tampon du bac à graisse accessible ? Oui

	
Type d'eaux usées collectées ou à collecter
Eaux vannes + eaux ménagères
	
Le volume est-il adapté à son utilisation ? Oui

	
Type de matériau de remplissage
Béton
	
Le bac présente-t-il des signes d'altération ? ?

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? Oui

	
	
Vidange(s) effectuées ? -

	 
	 

	
Préfiltre
	


	
Type
Séparé de la fosse toutes eaux
	
Tampon du préfiltre accessible ? Oui

	
Volume en l 200
	
Dégradations constatées ? Oui

	
Indépendant de la fosse -
	
Si oui, préciser :
DEBUT DE CORROSION

	
	
Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ? ?

	
	
Colmatage ? Non

	
	
Ecoulement au sein du préfiltre correct ? Oui

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Regard affleurant ? Oui

	
	
Commentaires :
Absence de parois

	 
	 

	
Araignée
	


	
Largeur en m / ml -
	
Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Non

	
Surface en m² -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation ?

	
Profondeur en m -
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? ?

	
Commentaire
Non acce
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? ?

	
	
Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? ?

	
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? ?

	
	
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? ?

	
	
Commentaires sur le traitement
Non accessible

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : Rendre àccessible la filière de traitement
Remplacer les parois separatives du prefiltre et s assurer de la présence de matériaux filtrants type pouzzolane





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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