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Informations générales 	Dossier numéro : Test_CAV
	Date du contrôle : Invalid date
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 3 bis Impasse de la jeunesse  
    DONZY 
58220 DONZY 

Référence cadastrale de l'habitation : AB 61

	Propriétaire
	M et Mme Bert Bertille
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 3      Impasse de la jeunesse Impasse de la jeunesse 
[bookmark: _GoBack]58220 DONZY  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 2
	Nombre d'occupants : 5
Nombre équivalent habitant : 25



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle :  m²
	

	· Surface disponible ANC :  m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☐ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : 
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☑ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	 

  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☐ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☐ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Regard de collecte
	

	Commentaire
	



Le prétraitement

Fosse septique
	Volume en m³
	 m3

	Marque
	

	Matériaux
	

	Commentaire
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	

	Fosse septique
	




Fosse étanche
	Volume en m³
	 m3

	Marque
	

	Matériaux
	

	Commentaire
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	

	Fosse étanche
	




Fosse toutes eaux
	Volume en m³
	20 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Béton

	Commentaire
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	

	Fosse toutes eaux
	



#{ef-bac_a_graisse-fin}
Le traitement

Tranchée(s) d’infiltration
	Nombre
	

	Largeur en m
	 m

	Surface en m²
	 m²

	Longueur en m / ml
	 m

	Distance inter-tranchée en m
	 m

	Profondeur en m
	 m

	Commentaire
	

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Tranchée d'infiltration
	

	Tranchée d'infiltration
	

	Tranchée d'infiltration
	

	Tranchée d'infiltration
	

	Tranchée d'infiltration
	

	Tranchée d'infiltration
	

	Tranchée d'infiltration
	

	Tranchée d'infiltration
	

	Tranchée d'infiltration
	




Le filtre compact 
	Numéro d'agrément
	

	Dénomination commerciale
	

	Capacité maximale de traitement en EH
	 eH

	Fonctionnement possible par intermittence ?
	

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	

	Filtre compact
	




Le rejet 
	Type de rejet
	Fossé

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Fossé routier

	Nature des eaux rejetées
	

	Commentaire
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	 ml

	Rejet
	 m

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	

	Rejet
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☐ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☐ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☐ Présente

Commentaire(s) : Test RB


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Test RB


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : Test RB2


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : Test RB3





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 

Contrôle réalisé par : Isabelle DURET




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
	






Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain – 4 Place Georges Clemenceau – BP70 – 58203 COSNE SUR LOIRE Cedex
Tel : 03.86.28.92.92 / Fax : 03.86.28.92.93
Page 3/41

image1.png
Communauté de Communes
Loire, Vignobles et Nohain

——————





