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Informations générales 	Dossier numéro : 2318-5826
	Date du contrôle : 03-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 1973

	Habitation



	Adresse : 10  rue du puits Chotard  
   
58200 58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : BL 557

	Propriétaire
	Madame LETAUT Sandrine
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse :       Les Giraults
[bookmark: _GoBack]18300 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 1973
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle : 153 m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☑

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 5
	Nombre d'occupants : 
Nombre équivalent habitant : 5



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 1482 m²
	

	· Surface disponible ANC : 600 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : plan
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☑  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ 1
	

	
Marque -
	

	
Matériaux -
	

	
Commentaire -
	

	 
	 

	
Bac à Graisse
	


	
Volume en L 200
	

	
Commentaire -
	

	
Type d'eaux usées collectées ou à collecter -
	

	
Matériel -
	

	
Type de matériau de remplissage -
	

	 
	 

	
Filtre à Cheminement
	


	
Longueur en m / ml -
	

	
Largeur en m -
	

	
Surface en m² -
	

	
Profondeur en m -
	

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	

	
Commentaire -
	

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet
Puisard
	

	
Lieu de rejet prévu ou actuel -
	

	
Nature des eaux rejetées -
	

	
Commentaire -
	

	
Type de matériau -
	

	
Profondeur -
	

	
Dimensionnement -
	

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☑ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☐ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☑ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Raccorder les eaux ménagères de la cuisine et de la salle de bain dans le bac dégraisseur.
Installer une ventilation sur la fosse septique.
Rendre accessible l'ensemble des regards de l'installation pour vérifier l'existence et l'état général des ouvrages inaccessibles.
Vérifier s'il existe un système de traitement en état de fonctionnement, le cas échéant en créer un.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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