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Informations générales 	Dossier numéro : caj_10298
	Date du contrôle : 12-07-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 2007

	Habitation



	Adresse : 2  RUE DE SAINT LOUP 
    
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : 091AD 31

	Propriétaire
	Monsieur LEBOUCHER Patrick Maurice Felix

Adresse : 28  CHEMIN DU CHAMP BLANC     La Chaume
[bookmark: _GoBack]58200 COSNE COURS SUR LOIRE  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 8
Nombre de pièces principales : 10
	Nombre d'occupants : 
Nombre équivalent habitant : 10



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 50 m²
	

	· Surface disponible ANC : 20 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☐ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Conformité de l'installation, facture de vidange
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☐ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☑ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Réseau d'eaux pluviales 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Non

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation : 




Le filtre compact 
	Numéro d'agrément
	

	Dénomination commerciale
	FILTRE COMPACT EPARCO A MASSIF DE ZEOLITHE

	Capacité maximale de traitement en EH
	 eH

	Fonctionnement possible par intermittence ?
	

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	L'écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ?
	Oui

	Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grilles de maillage...) ?
	Oui

	Si non, préciser :
	

	Commentaires :
	

	Ventilation(s) :
	Oui

	Vidange(s) effectuée(s) :
	Oui

	Ouvrage accessible ?
	Oui

	Tampon accessible ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Dégradations constatées ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Dysfonctionnement constatés ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité ?
	Nul

	Si oui, lesquels et pourquoi ?
	

	La filière a-t-elle un impact négatif sur l'environnement ?
	Nul

	Si oui, lequel et pourquoi ?
	

	Commentaires sur impact(s) et risque(s) : 




Le poste de relevage 
	Implantation
	

	Matériau :
	Béton

	Poste de relevage
	 L

	Volume en litre
	 L

	Emplacement du poste de relevage
	Après le traitement

	Présence d'une ventilation ?
	

	Présence d'une alarme ?
	

	Commentaire
	

	Le poste de relevage est-il posé convenablement ?
	Oui

	La ventilation de la bâche est-elle assurée ?
	Non

	Le dispositif de brise-flux a-t-il été installé ?
	Oui

	Vérification du branchement électrique ?
	Oui

	Année de pose de la pompe :
	2007

	Quel est son état de fonctionnement ?
	

	Commentaires : 




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Réseau d'eaux pluviales

	Nature des eaux rejetées
	Eaux traitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	Traités

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	BON

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	?

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : 





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Un réseau d'assainissement collectif va bientôt desservir l'habitation, l'acquéreur devra supprimer l'ensemble des ouvrages pour raccorder l'ensemble des eaux usées au réseau d'assainissement non collectif.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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