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Communauté de Communes 
Loire Vignobles et Nohain
4 place Georges Clémenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 2018_22454
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 04/11/2019 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Martignon et Fils

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur DUBEY Christian 
Adresse : 39  rue de Predelle      
Commune :  COSNE COURS SUR LOIRE   Code postal : 58200 
Téléphone :   Fax :  Mail : 

[bookmark: _GoBack]INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	25  Route de Bellevue      Commune : COSNE COURS SUR LOIRE Code postal : 58200
Référence cadastrale :  091AB 119

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Type de ventilation : Ventilation secondaire
Equipements : Extracteur statique


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Microstation 
Numéro d’agrément : 2015-001-ext04
Capacité : 5 eH
Dénomination commerciale : OXYFIX C-90 MB


Type de rejet : Fossé communal
Lieu de rejet prévu ou actuel : 
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 1
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? : 8 ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux de création du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.
Les travaux d’électricité de la maison n'étant pas terminés, le raccordement électrique de la microstation reste en attente jusqu'à l’achèvement des travaux.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.
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