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Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2020_22624

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur  GUYOT  Damien 
Adresse : Adresse : 20    Avenue de la Gare        
Commune :  Commune :  POUILLY SUR LOIRE     Code postal :  Code postal : 58150 
Téléphone : Téléphone :    Fax :  Fax :  Mail :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	20    Avenue de la Gare       Commune :  Commune : POUILLY SUR LOIRE Code postal :  Code postal : 58150
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  AC  486

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :

Bac à graisses 
Fosse septique
Fosse étanche

Fosse toutes eaux 
Volume : Volume : 4 m3

Fosse toutes eaux avec préfiltre 
Toilette séche
Cuve de décantation
Fosse chimique
Epuration biologique à boues activées
Fosse d’accumulation
Préfiltre 

Ventilation 
Diamètre : Diamètre : 100 mm 
Ventilation : 




 Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé
Filtre à sable vertical non drainé
Filtre à zéolithe ou à tourbe
Lit d’épandage
Tertre d’infiltration

Tranchée(s) d’épandage
Nombre de tranchées) : Nombre de tranchées) : 5
Linéaire : Linéaire : 54 ml

Filtre à coco
Equivalent habitant : 
Septodiffuseur
Microstation 
Filtre compact 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : Contrôle effectué le : 27/01/2020 par  par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Personne(s) présente(s) : -

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : Observations : Le choix de la filière de traitement correspond aux caractéristiques du terrain sous réserve de la perméabilité du sous sol.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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