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Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2019_22603

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur  THIBAUDAT  Yvon 
Adresse : Adresse :     Le Crotet        
Commune :  Commune :  SENS BEAUJEU     Code postal :  Code postal : 18300 
Téléphone : Téléphone : 02.48.79.46.19   Fax :  Fax :  Mail :  Mail : contact@loirenaturedecouvert.com

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	5    Quai de Loire       Commune :  Commune : POUILLY SUR LOIRE Code postal :  Code postal : 58150
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  E  2673

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Bac à graisses 
Volume  Volume  200 L

Fosse septique
Fosse étanche

Fosse toutes eaux 
Volume : Volume : 3 m3

ef-fosse_toutes_eaux-debut#{-1}
Fosse toutes eaux 
ef-fosse_toutes_eauxVolume : #{-volume-v} -1}3
ef-fosse_toutes_eaux#{-fin-1}
Fosse toutes eaux avec préfiltre 
Toilette séche
Cuve de décantation
Fosse chimique
Epuration biologique à boues activées
Fosse d’accumulation
Préfiltre 
Ventilation 



 Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé

Filtre à sable vertical non drainé
Surface : Surface : 30 m²

Filtre à zéolithe ou à tourbe
Lit d’épandage
Tertre d’infiltration
Tranchée(s) d’épandage
Filtre à coco
Equivalent habitant : 
Septodiffuseur
Microstation 
Filtre compact 
 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : Contrôle effectué le : 28/01/2020 par  par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Personne(s) présente(s) : Monsieur THIBAUDAT Yvon

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : Observations : Le choix de la filière de traitement correspond aux caractéristiques du terrain sous réserve de la perméabilité du sous sol.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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