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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 8787
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 27/02/2020 par  par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Entreprise BIZOT TP

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur et Madame  POIRIER  Guillaume 
Adresse : Adresse : 1    impasse de la Gare        
Commune :  Commune :  Pougny     Code postal :  Code postal : 58200 
Téléphone : Téléphone :    Fax :  Fax :  Mail :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	4    Impasse de la Gare       Commune :  Commune : POUGNY Code postal :  Code postal : 58200
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  AD  422

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :

Bac à graisses 
Fosse septique
Fosse étanche

Fosse toutes eaux 
Volume : Volume : 4 m3

Fosse toutes eaux avec préfiltre 
Toilette séche
Cuve de décantation
Fosse chimique
Epuration biologique à boues activées
Fosse d’accumulation
Préfiltre 

Ventilation 
Diamètre : Diamètre : 100 mm 
Type de ventilation :  : Ventilation secondaire
Equipements :  : Extracteur statique


 Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé
Filtre à sable vertical non drainé
Filtre à zéolithe ou à tourbe
Lit d’épandage
Tertre d’infiltration
Tranchée(s) d’épandage
Filtre à coco
Equivalent habitant : 
Septodiffuseur
Microstation 

Filtre compact 
Numéro d’agrément : Numéro d’agrément : 2016-003
Capacité : Capacité : 6 eH
Dénomination commerciale : Dénomination commerciale : GAMME ECOFLO MODELES CP MC


Type de rejet :  : Milieu hydraulique superficiel
Lieu de rejet prévu ou actuel :  : Marre
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux de création du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.
un extracteur statique devra être installé à la place du chapeau de ventilation existant.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.
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