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Référence du dossier : 2020_22661

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur  BERNON  Brice 
Adresse : Adresse : 1    Rue de l'etang        
Commune :  Commune :  Varennes-lès-Narcy    France Code postal :  Code postal : 58400 
Téléphone : Téléphone :    Fax :  Fax :  Mail :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	    Rue de la Vallee Charrant       Commune :  Commune : MESVES SUR LOIRE Code postal :  Code postal : 58400
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  C  256

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Fosse toutes eaux 
Volume : Volume : 4 m3


Ventilation 
Diamètre : Diamètre : 100 mm 
Ventilation : 




 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre à sable vertical non drainé
Surface : Surface : 30 m²

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : Contrôle effectué le : 27/05/2020 par  par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Personne(s) présente(s) : 

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : Observations : Le choix de la filière de traitement correspond aux caractéristiques du terrain sous réserve de la perméabilité du sous sol.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.


[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.


[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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