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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2022_22848
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 06/10/2022 par #{conformite.agent}
Personne(s) présente(s) : Monsieur BERTON

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Société APRR Autoroute A77 
Adresse : Adresse : 36  Rue du Docteur SCHMITT      
Commune :  Commune :  Saint-Apollinaire  France Code postal : 21850 
Téléphone :   Fax :  Mail : #{info_generales.proprietaire.email}

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	  Bois Sapin     Aire de repos du Caule sens 1
PR89 Commune : NEUVY SUR LOIRE Code postal : #{info_generales.dossier.adresse_cp}
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  ZP 38

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Fosse toutes eaux 
Volume : 18 m3


Préfiltre 
Volume : Séparé de la fosse toutes eaux L


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Type de ventilation : Ventilation secondaire
Equipements : Extracteur statique


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre compact 
Numéro d’agrément : 
Capacité : 15 eH
Dénomination commerciale : ENVIRO - SEPTIC ES


Type de rejet : Milieu hydraulique superficiel
Lieu de rejet prévu ou actuel : Fossé
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.
Lors du contrôle, l'installation de la ventilation n'était pas terminée.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement




[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.




	
Service d’Assainissement Non Collectif
Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs
Propriété de Propriété de Société APRR Autoroute A77
Adresse : Adresse :   Bois Sapin Commune de NEUVY SUR LOIRE
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