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Informations générales 	Dossier numéro : 2593
	Date du contrôle : 14/08/2019
	Date de réalisation de la filière ANC : 17/07/2012

	Habitation



	Adresse : 47  ROUTE DES DAUDINS  
    Villechaud
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : BI 431

	Propriétaire
	Monsieur CRUNEL Henri

Adresse : 47      ROUTE DES DAUDINS Villechaud
58200 COSNE COURS SUR LOIRE  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 2
Nombre de pièces principales : 3
	Nombre d'occupants : 1
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 0 m²
	

	· Surface disponible ANC : 0 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : Attestation de conformité des travaux de 2012, factures..;
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☐ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☑ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Réseau d'eaux pluviales 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





La ventilation
	Diamètre en mm
	100 mm

	Commentaire
	

	Type de ventilation
	Ventilation secondaire

	Equipements
	Extracteur statique

	La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ?
	Oui

	Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ?
	Oui

	Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ?
	Non

	Commentaires sur la ventilation :
	




La microstation
	La station est-elle agréée ?
	Oui

	Numéro d'agrément
	2012-002

	Dénomination commerciale
	OXYFIX C-90 MB

	Capacité maximale de traitement en EH
	4 eH

	Recirculation ?
	Oui

	Marque
	

	Y a-t-il un contrat de maintenance ?
	?

	Si oui, auprès de quelle société ?
	

	Taux d'accumulation des boues en % :
	 %

	Processus
	Cultures fixées

	Ventilation
	

	Fonctionnement possible par intermittence ?
	

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	L’écoulement des effluents en amont de la filière se fait-il correctement ?
	Oui

	Si contrat de maintenance, date du dernier contrôle :
	

	
	

	Présence d’une pompe et/ou surpresseur d‘air dans la cuve composant la filière ?
	Oui

	Le raccordement électrique de la station est-il réalisé ?
	Oui

	Cette filière est-elle en état de fonctionnement ?
	Oui

	Présence d’une alarme ?
	?

	Fermeture sécurisée de la filière conformément aux prescriptions du concepteur (grille de maillage) ?
	?

	Si non, préciser :
	

	Taux d’accumulation des boues en % :
	

	Les éléments électromécaniques sont-ils en état de fonctionnement ?
	Oui

	Commentaires :
	

	Vidange(s) effectuée(s)?
	

	Ouvrage accessible ?
	Oui

	Tampon accessible ?
	Oui

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Dégradations constatées ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Dysfonctionnement observés ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	La filière présente-t-elle des risques pour la salubrité ?
	Nul

	Si oui, lesquels et pourquoi ?
	

	La filière a-t-elle un impact négatif sur l'environnement ?
	Nul

	Si oui, lequel et pourquoi ?
	

	Commentaires sur impact(s) et risque(s) :
	Prévoir des vidanges régulières comme indiquées par le constructeur




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Infiltration sur la parcelle

	Nature des eaux rejetées
	Eaux traitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	Traités

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	Non visible

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	?

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Non

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
	





Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☑ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 L’acquéreur devra maintenir l’installation en bon état de fonctionnement en réalisant un entretien régulier des ouvrages
Modifier la ventilation secondaire de la fosse
Ce type de système d'assainissement est prévu pour une utilisation au quotidien, celui ci n'est pas adapté pour des fonctionnements par intermittence.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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