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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 396-12979

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Madame GIAQUINTO Marie-christine Noelle 
Adresse : 78  AVENUE DE CLICHY      
Commune :  PARIS  France Code postal : 75017 
Téléphone :   Fax :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	7  Rue du bout d'en haut     Bretignelles Commune : POUGNY Code postal : 58200
Référence cadastrale :  AD 45

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Fosse toutes eaux 
Volume : 3 m3


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Ventilation : 




 Dispositif de traitement et d'évacuation :

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : 16/09/2021 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : 

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : La fosse septique actuelle s'est effondrée, la pose d'une nouvelle fosse est indispensable.
Toutefois, la mise en place de cette fosse toutes eaux ne pourra donner lieu à une conformité sur le système d'assainissement. A ce jour celui ci reste incomplet et nécessite la mise en place d'un système de traitement adapté.
La conformité de l'installation sera donnée seulement si la filière d'assainissement est réhabilitée en totalité.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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