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Informations générales 	Dossier numéro : 1970LV
	Date du contrôle : 07-06-2012
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 12  rue des écoles  
   
58400 58400 MESVES SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation :  

	Propriétaire
	Madame SEDE Angélique
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse :       rue des écoles
58400 MESVES SUR LOIRE  France

 :  
 : 



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 5
	Nombre d'occupants : 
Nombre équivalent habitant : 



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2750 m²
	

	· Surface disponible ANC :  m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : PLAN
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Rejet
	


	
Type de rejet 
	
Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? Non

	
Lieu de rejet prévu ou actuel 
	
Si oui, s'agit-il d'effluents ? Non

	
Nature des eaux rejetées 
	
Préciser : 

	
Commentaire 
	
Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : 

	
Type de matériau 
	
En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? 

	
Profondeur 
	
Le cas échéant, résultat des analyses effectuées : 

	
Dimensionnement 
	
Commentaires : 

	
	
Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? Oui

	
	
Si oui, s'agit-il d'effluents : Oui

	
	
Préciser :
eaux mÃ©nagÃ¨res et de wc

	
	
Ouvrage de rejet accessible ? t

	
	
Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? Oui

	
	
Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? Oui

	
	
Si oui, existe-t-il une autorisation communale? Oui

	
	
Si non, nature de l'ouvrage? Oui

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : 

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : 

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m : 

	
	
Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? 

	
	
L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? 

	
	
Présence d'odeurs ? 

	
	
Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :
rejet sortie traitement par un drain

	 
	 

	
Préfiltre
	


	
Type 
	
Tampon du préfiltre accessible ? Oui

	
Volume en l 
	
Dégradations constatées ? Non

	
Type de matériau de remplissage 
	
Si oui, préciser : Non

	
Indépendant de la fosse f
	
Préfiltre à matériau filtrant : présence du matériau de remplissage adapté ? Oui

	
Commentaire 
	
Colmatage ? Non

	
	
Ecoulement au sein du préfiltre correct ? Oui

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Regard affleurant ? Oui

	
	
Commentaires : 

	 
	 

	
Filtre à Sable vertical non drainé
	


	
Longueur en m / ml 5
	
Le dimensionnement du traitement est-il connu ? Oui

	
Largeur en m 4
	
Si oui, préciser : 

	
Surface en m² 20
	
Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation Oui

	
Profondeur en m 
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ? Oui

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m 
	
Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m 
	
Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m 
	
Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ? Non

	
Commentaire 
	
Si oui, pourquoi et quels sont les risques ? 

	
Type 
	
Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ? Non

	
	
Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...) 

	
	
Commentaires sur le traitement 

	 
	 

	
Regard de répartition
	


	
Commentaire 
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
L'écoulement des effluents est-il correct ? Oui

	
	
Bonne équirépartition des effluents ? (Vérification possible par mise en eaux du regard) Oui

	 
	 

	
Regard de bouclage
	


	
Commentaire 
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	 
	 

	
Fosse toutes eaux avec préfiltre
	


	
Volume en m³ 3
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Non

	
Marque 3
	
Type d'eaux usées
Eaux vannes + eaux ménagères

	
Matériaux 3
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
Commentaire 
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? 

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non

	
	
Si oui, préciser : 

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Non

	
	
Vidange(s) effectuée(s) t

	
	
Commentaires sur le prétraitement 

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 

En cas d’absence : Mise en place d’une installation conforme selon la réglementation en vigueur dans les meilleurs délais

	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 

Travaux nécessaires pour supprimer les risques et/ou les dangers dans un délai de 4 ans :
(1) Supprimer le « trop plein » 
(2) Assurer le traitement des eaux usées, conformément à la réglementation en vigueur, par une filière adaptée à la nature du sol, aux caractéristiques de la parcelle et dimensionnée en fonction de la capacité d’accueil de l’habitation,
Mettre en place une installation de traitement des eaux usées réglementaire  
(3) Remplacer le couvercle
(4) Sécuriser le couvercle

	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 

Travaux nécessaires pour la mise en conformité de l’installation, à réaliser au plus tard dans un délai de 1 an en cas de vente :
S’assurer que le volume actuel de la fosse toutes eaux est conforme à la réglementation en vigueur, 
S’assurer que le volume actuel du bac à graisse est conforme à la réglementation en vigueur, 
Rendre accessible et ou dégager les tés et ou regards ;	
Assurer le traitement des eaux usées prétraitées, conformément à la réglementation en vigueur, par une filière adaptée à la nature du sol, aux caractéristiques de la parcelle et dimensionnée en fonction de la capacité d’accueil de l’habitation,
Mettre en place un système d’évacuation des eaux traitées réglementaire (le cas échéant avec autorisation du gestionnaire de réseau)   
Supprimer le trop-plein

Rappel : Un examen préalable de la conception est obligatoire pour toute intervention significative sur les ouvrages (ex : création d'une tranchée ou d'un nouveau dispositif de traitement secondaire).

	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 

Recommandations de travaux pour améliorer le fonctionnement :
Vidange à réaliser par un vidangeur agréé	
Mettre en place une ventilation primaire et secondaire d’un diamètre 100mm
Mettre en place une ventilation primaire d’un diamètre 100mm
Mettre en place une ventilation secondaire d’un diamètre 100mm	
Rendre accessible et ou dégager les tés et ou regards ;	

Prochain contrôle prévu dans : 6-7 ans




	[bookmark: _GoBack]Avis du SPANC
	Conforme

	Prescriptions techniques :

 Installation conforme sous réserve d'installer une ventilation primaire et une ventilation secondaire

Contrôle réalisé par : 




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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