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Communauté de Communes 
Loire Vignobles et Nohain
4 place Georges Clémenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 8906
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 13-11-2018 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : 

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur PIKUL TADEUSZ 
Adresse :   Les Penissiaux      
Commune :  Colméry  France Code postal : 58350 
Téléphone : 0386227079  Fax :  Mail : 

[bookmark: _GoBack]INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	16  ROUTE DE SUILLY LA TOUR     Champcellee Commune : SUILLY LA TOUR Code postal : 58150
Référence cadastrale :   

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Fosse toutes eaux 
Volume : 3 m3


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Type de ventilation : Ventilation secondaire
Equipements : 


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre à sable vertical drainé
Surface : 25 m²


Type de rejet : infiltration sur la parcelle
Lieu de rejet prévu ou actuel : Infiltration sur la parcelle
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :



INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux réalisés ne correspondent pas au projet initialement déposé et validé par le SPANC.
En effet sur place a été réalisé un filtre à sable vertical drainé avec rejet dans la parcelle voisine sans autorisation préalable à la place d'un filtre à sable vertical non drainé.
Les conduites de répartition du filtre à sable sont en tuyau perforé à partir du regard de répartition sauf pour le tuyau central qui a bien le premier mètre en tuyau plein.
En ce qui concerne la hauteur du filtre à sable, il n'y a que 80 cm de profondeur dans le regard de contrôle du filtre alors qu'il devrait y avoir 1.30 m, nous n'avons pas pu vérifier les hauteurs exactes de sable et de graviers qui constitue le filtre.
La ventilation n'était pas terminée lors du contrôle.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.




	
Service d’Assainissement Non Collectif
Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs
Propriété de Monsieur PIKUL TADEUSZ
Adresse : 16  ROUTE DE SUILLY LA TOUR Commune de SUILLY LA TOUR
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