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Communauté de Communes 
4 Place Georges Clémenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 2621

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
[bookmark: _GoBack]Nom : SCI De la Roche des Braults 
Adresse :   impasse des coques      
Commune :  COSNE COURS SUR LOIRE  France Code postal : 58200 
Téléphone :   Fax :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	9001  impasse des coques      Commune : COSNE COURS SUR LOIRE Code postal : 58200
Référence cadastrale :  ZN 69

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Fosse toutes eaux 
Volume : 6 m3


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Ventilation : 




 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre à sable vertical non drainé
Surface : 40 m²

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : 14/08/2019 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : 

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : Le choix de la filière de traitement correspond aux caractéristiques du terrain sous réserve de la perméabilité du sous sol.
Le Choix de la filière pourra être modifié avant les travaux en cas de perméabilité du sous sol non acceptable, une nouvelle demande de travaux devra alors être déposée avec le nouveau projet.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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