










Diagnostic technique des installations d’assainissement non collectif existantes dans le cadre 
d’une vente immobilière
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Commune de : COSNE COURS SUR LOIRE
Adresse du bien : 9072  Route de Villemoison     

Propriétaire: Monsieur  DESNOUX Jean-christophe





Donzy,
Le 09/10/2018



Synthèse du diagnostic assainissement non collectif



	Propriété de : Monsieur DESNOUX Jean-christophe
	Références cadastrales : ZD 88
	Diagnostic réalisé par : Julie EVE
Diagnostic réalisé le : 04-10-2018
Personnes présentes : 


L’habitation est située dans une zone d’assainissement non collectif.

L’installation est composée de la manière suivante :


· D’un regard de collecte : 
· Accessibilité : Oui
Ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain du rez de chaussée


 
· D’un regard de collecte : 
· Accessibilité :  
Ce regard reçoit les eaux ménagères du lavabo du rez de chaussée 

 
 
· D’un regard de collecte : 
· Accessibilité : Oui 
ce regard reçoit les eaux ménagères du lavabo des wc du rez de chaussée, une gouttière et un écoulement non identifié. 

 

· D’une fosse septique de volume : 1 m3
· Accessibilité : Oui
· Type d’eaux usées collectées :  Eaux vannes
·  

 
· D’une fosse septique de volume : 1 3
· Accessibilité : Oui 
· Type d’eaux usées collectées :  Eaux vannes 
·   
 

· D’un bac à graisses de volume : 50 L 
· Type d’eaux usées collectées : Eaux ménagères
·  Accessibilité du tampon du bac : Oui
· ce bac reçoit les eaux ménagères de la cuisine du rez de chaussée


 
· D’un bac à graisses de volume : 50 
· Type d’eaux usées collectées : Eaux ménagères 
·  Accessibilité du tampon du bac : Oui 
· ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain de l'étage 

 
 
· D’un bac à graisses de volume : 50 
· Type d’eaux usées collectées : Eaux ménagères 
·  Accessibilité du tampon du bac : Oui 
· ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain et du lavabo des wc de l'étage 

 
#{ef-filtre_sable_vertical_draine-fin}
· #{ef-filtre_zeolite_tourbe -commentaire-v} #{ef-filtre_zeolite_tourbe-ctrlfo3_traitement_commentaire-v}
#{ef-filtre_zeolite_tourbe_ fin}

· D’un plateau absorbant 
· Longueur : 4 m
· Largeur : 4 m 
· Surface : 16 m²
·  

· D’un filtre bactérien percolateur 
· Longueur : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-longueur-v} m 
· Largeur : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-largeur-v} m 
· Surface : #{ef-filtre_bacterien_percolateur-surface-v} m² 
· #{ef-filtre_bacterien_percolateur-commentaire-v} #{ef-filtre_bacterien_percolateur-ctrlfo3_traitement_commentaire-v}
#{ef-lit_filtrant-debut}
· D’un lit filtrant 
· Longueur : #{ef-lit_filtrant-longueur-v} m 
· Largeur : #{ef-lit_filtrant-largeur-v} m 
· Surface : #{ef-lit_filtrant-surface-v} m² 
· #{ef-fosse_etanche-commentaire-v} #{ef-fosse_etanche-ctrlfo3_pretraitement_comment-v}
#{ef-lit_filtrant-fin}
· De #{ef-tranchee_drainante-nombre-v} tranchée’s) drainante(s)
· Largeur : #{ef-tranchee_drainante-largeur-v} m
· Longueur : #{ef-tranchee_drainante-longueur-v} m
· Surface : #{ef-tranchee_drainante-surface-v} m²
· #{ef-tranchee_drainante-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_drainante-commentaire-v}
#{ef-tranchee_infiltration-debut}
· De #{ef-tranchee_infiltration-nombre-v} tranchée(s) d’infiltration 
· Largeur : #{ef-tranchee_infiltration-largeur-v} m
· Longueur : #{ef-tranchee_infiltration-longueur-v} m
· #{ef-tranchee_infiltration-surface-v} m²
· #{ef-tranchee_infiltration-ctrlfo3_traitement_commentaire-v} #{ef-tranchee_infiltration-commentaire-v}
#{ef-tranchee_infiltration-fin}

· D’un rejet de type Milieu hydraulique superficiel, lieu de rejet : Fossé routier, nature des eaux rejetées : Eaux prétraitées
·  : 

 
· D’un rejet de type infiltration sur la parcelle Infiltration sur la parcelle , nature des eaux rejetées : Eaux prétraitéesEaux traitées 
·   
 




L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Françoise PILLARD
Vice-Présidente en charge de l’Environnement
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