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Informations générales 	Dossier numéro : 1168-10837
	Date du contrôle : 04-10-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse : 9072  Route de Villemoison 
    
58200 COSNE COURS SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : ZD 88

	Propriétaire
	Monsieur DESNOUX Jean-christophe

Adresse :   0017 PAS BARRAULT     
[bookmark: _GoBack]75013 PARIS  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : SECONDAIRE

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 7
Nombre de pièces principales : 8
	Nombre d'occupants : 0
Nombre équivalent habitant : 8



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 3200 m²
	

	· Surface disponible ANC : 150 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI ☐ NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☑ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☑  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Infiltration sur la parcelle 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	NON


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☐ OUI ☐ NON ☑ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 





Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire Ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain du rez de chaussée



 
Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ? 
	 

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? 
	Non 

	Le regard est-il affleurant ? 
	Oui 

	Stagnation d'eaux dans le regard ? 
	Non 

	Dépôt de matière en fond de regard ? 
	Non 

	Présence d'odeurs ? 
	Non 

	Ecoulement correct au sein du regard ? 
	Oui 

	Commentaire Ce regard reçoit les eaux ménagères du lavabo du rez de chaussée 


 
 
Le regard de collecte
	Le regard est-il accessible ? 
	Oui 

	Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? 
	Non 

	Le regard est-il affleurant ? 
	Oui 

	Stagnation d'eaux dans le regard ? 
	? 

	Dépôt de matière en fond de regard ? 
	? 

	Présence d'odeurs ? 
	Non 

	Ecoulement correct au sein du regard ? 
	? 

	Commentaire ce regard reçoit les eaux ménagères du lavabo des wc du rez de chaussée, une gouttière et un écoulement non identifié. 


 

Le prétraitement : Fosse septique
	Volume en m³
	1 m3

	Marque
	

	Matériaux
	Polyester

	Commentaire
	

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ?
	Oui

	Type d'eaux usées
	Eaux vannes

	Le prétraitement est-il accessible ?
	Oui

	Le tampon est-il verrouillé ?
	Oui

	Précision sur le verrouillage du tampon ?
	

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ?
	Oui

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ?
	Non

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	présence importantes de racines

	Présence d'odeurs ?
	Non

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ?
	Non

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ?
	?

	Vidange(s) effectuée(s)
	

	Commentaires sur le prétraitement 



 
Le prétraitement : Fosse septique
	Volume en m³ 
	1 3

	Marque 
	 

	Matériaux 
	Polyéthylène 

	Commentaire 
	 

	Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? 
	Oui 

	Type d'eaux usées 
	Eaux vannes 

	Le prétraitement est-il accessible ? 
	Oui 

	Le tampon est-il verrouillé ? 
	Oui 

	Précision sur le verrouillage du tampon ? 
	 

	Le regard du prétraitement est-il affleurant ? 
	Oui 

	Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? 
	Non 

	Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? 
	Non 

	Si oui, préciser : 
	 

	Présence d'odeurs ? 
	Non 

	L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? 
	? 

	Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? 
	? 

	Vidange(s) effectuée(s) 
	 

	Commentaires sur le prétraitement  


 

Le bac à graisses
	Volume en L
	50 L

	Commentaire
	

	Type d'eaux usées collectées ou à collecter
	Eaux ménagères

	Matériel
	

	Type de matériau de remplissage
	Polyéthylène

	Tampon du bac à graisse accessible ?
	Oui

	Bac à Graisse
	

	Le volume est-il adapté à son utilisation ?
	Non

	Le bac présente-t-il des signes d'altération ?
	Non

	Si oui, préciser :
	

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Le regard du bac à graisse est-il affleurant ?
	Oui

	Vidange(s) effectuées ? 
	 

	Commentaire ce bac reçoit les eaux ménagères de la cuisine du rez de chaussée



 
Le bac à graisses
	Volume en L 
	50 

	Commentaire 
	

	Type d'eaux usées collectées ou à collecter 
	Eaux ménagères 

	Matériel 
	 

	Type de matériau de remplissage 
	Polyéthylène 

	Tampon du bac à graisse accessible ? 
	Oui 

	Bac à Graisse 
	 

	Le volume est-il adapté à son utilisation ? 
	Non 

	Le bac présente-t-il des signes d'altération ? 
	Non 

	Si oui, préciser : 
	 

	Présence d'odeurs ? 
	Non 

	Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? 
	Oui 

	Vidange(s) effectuées ? 
	 

	Commentaire ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain de l'étage 


 
 
Le bac à graisses
	Volume en L 
	50 

	Commentaire 
	

	Type d'eaux usées collectées ou à collecter 
	Eaux ménagères 

	Matériel 
	 

	Type de matériau de remplissage 
	Polyéthylène 

	Tampon du bac à graisse accessible ? 
	Oui 

	Bac à Graisse 
	 

	Le volume est-il adapté à son utilisation ? 
	Non 

	Le bac présente-t-il des signes d'altération ? 
	Oui 

	Si oui, préciser : 
	affaissement important et racines 

	Présence d'odeurs ? 
	Non 

	Le regard du bac à graisse est-il affleurant ? 
	Oui 

	Vidange(s) effectuées ? 
	 

	Commentaire ce regard reçoit les eaux ménagères de la salle de bain et du lavabo des wc de l'étage 


 

Le traitement : Plateau absorbant
	Longueur en m / ml
	4 m

	Largeur en m
	4 m

	Surface en m²
	16 m²

	Profondeur en m
	 m

	Distance minimum par rapport à l'habitation en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m
	 m

	Distance minimum par rapport aux arbres en m
	 m

	Commentaire
	

	Le dimensionnement du traitement est-il connu ?
	Oui

	Si oui, préciser :
	16 m²

	Le traitement est-il positionné à au moins 5 m de l'habitation
	Oui 

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m de tout arbre ?
	Non

	Le traitement est-il positionné à au moins 3 m des limites de la parcelle ?
	Oui

	Le traitement est-il positionné à au moins 35 m d'un captage utilisé pour la consommation humaine ?
	Oui

	Est-ce que l'aménagement du terrain gêne le fonctionnement de la filière de traitement ?
	?

	Si oui, pourquoi et quels sont les risques ?
	

	Dysfonctionnements observés au niveau du traitement ?
	Non

	Si oui, préciser (colmatage, stagnation d'eau en surface,...)
	

	Commentaires sur le traitement 




Le regard de visite
	Le regard est-il accessible ?
	Oui

	Présente t'il des signes d'altération ?
	Oui

	Le regard est-il affleurant ?
	Oui

	Stagnation d'eaux dans le regard ?
	Non

	Dépôt de matière en fond de regard ?
	Non

	Présence d'odeurs ?
	Non

	Ecoulement correct au sein du regard ?
	Oui

	Commentaire sur le regard de visite ce regard reçoit le trop plein des deux regards de collecte, le trop plein du bac dégraisseur et de la fosse septique recevant les eaux usées de l'étage.




Le rejet 
	Type de rejet
	Milieu hydraulique superficiel

	Lieu de rejet prévu ou actuel
	Fossé routier

	Nature des eaux rejetées
	Eaux prétraitées

	Commentaire
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents ?
	Prétraités

	Préciser :
	

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) :
	Non visible

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ?
	?

	Rejet
	

	Commentaires :
	

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ?
	Oui

	Si oui, s'agit-il d'effluents :
	Traités

	Préciser :
	

	Ouvrage de rejet accessible ?
	

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ?
	

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ?
	

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale?
	

	Si non, nature de l'ouvrage?
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées :
	

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml :
	 ml

	Rejet
	 m

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ?
	

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ?
	

	Présence d'odeurs ?
	

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : 



 
Le rejet 
	Type de rejet 
	infiltration sur la parcelle 

	Lieu de rejet prévu ou actuel 
	Infiltration sur la parcelle 

	Nature des eaux rejetées 
	Eaux traitées 

	Commentaire 
	 

	Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? 
	Non 

	Si oui, s'agit-il d'effluents ? 
	 

	Préciser : 
	 

	Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : 
	 

	En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? 
	 

	Rejet 
	 

	Commentaires : 
	 

	Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? 
	Oui 

	Si oui, s'agit-il d'effluents : 
	Traités 

	Préciser : 
	 

	Ouvrage de rejet accessible ? 
	 

	Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? 
	 

	Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? 
	 

	Si oui, existe-t-il une autorisation communale? 
	 

	Si non, nature de l'ouvrage? 
	 

	Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : 
	 

	Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : 
	 

	Rejet 
	 

	Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? 
	 

	L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? 
	 

	Présence d'odeurs ? 
	 

	Commentaires sur le rejet dans le sous-sol :  


 


Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☑ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☑ Installation sous dimensionnée 
☑ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☑ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☐ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 L’acquéreur devra réaliser une filière complète d’assainissement individuel comprenant un prétraitement de l’ensemble des eaux usées (type fosse toutes eaux) suivi d’un traitement adapté aux caractéristiques du sol et de l’habitation.

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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