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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 87-1278

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur PINETERRE Quentin 
Adresse : 36  #{info_generales.proprietaire.adresse_rue}      
Commune :  LA CELLE SUR LOIRE  France Code postal : 58 440 
Téléphone :  #{info_generales.proprietaire.num_port} Fax :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	36 #{info_generales.dossier.adresse_num_rue_extra} RTE DES BARRES      Commune : LA CELLE SUR LOIRE Code postal : 58 440
Référence cadastrale :  AL 126

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Ventilation : 




 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Microstation 
Numéro d’agrément : Numéro d’agrément : 2015-001
Capacité : 6 eH
Dénomination commerciale : OXYFIX C-90 MB


Type de rejet : 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : 10/09/2020 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : -

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : Le choix de la filière de traitement correspond aux caractéristiques du terrain sous réserve de la perméabilité du sous sol.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Pascal FASSIER
Vice–Président en charge de l’Environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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