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CONTROLE DE CONCEPTION
                                                                     ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF



Informations générales 	Dossier numéro : 384-16847 
	Date du contrôle : 19-01-2018
Observations : 

	Service de contrôle : Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
 Place George Clémenceau CP : 58200 Commune : Cosne Cours sur Loire
 : 03 86 39 39 43

	Habitation



	Adresse: 3  3 CHEMIN DE LA MARILONE            
58220 CIEZ 
Référence cadastrale de l'habitation :  
Référence cadastrale de la filière :  

	Propriétaire
	Monsieur DUPON René
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse :       KOUMELKERSPAED 3
9014 TERSOAL   France
 :  
 : algrapon@gmail.com

	Occupant de l'immeuble 
(si différent du propriétaire)
	  
 :  
 : 
Remarque : 




Nature du projet  
	☐ Construction neuve	
	☑ Réhabilitation de l’existant



Caractéristiques de l’habitation
	Type  d’habitation
Nombre de chambre(s) 
Nombre de pièce(s) principale(s) 
Nombre d'occupant(s)  
Nombre Equivalent Habitant 
Nombre de logement(s)
	SECONDAIRE 
5


 EH


	Type de zonage : 
	Etat du raccordement : 

	Commentaires : 



Concepteur du projet
	 
Adresse :        
 :  
 : 



Installateur du projet (si connu)
	SARL ST PERE TP 
Adresse :   route de Cosne   
58200 SAINT PERE

 : 0386381917 
 : 



Caractéristiques du terrain et de son environnement
	Partie déclarative
	Contrôleur

	· Superficie totale de la parcelle : 2500 m²
· Superficie disponible pour l’assainissement : 50 m²
	Est-elle suffisante ?      ☑ OUI ☐ NON

	· Terrain desservi par un réseau public d ‘eau potable ? ☑ OUI ☐ NON
· Pente du terrain recouvrant le traitement : 
	

	· Présence d’un captage sur le terrain ?                              ☐ OUI ☑ NON

· Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?
	Filière dans périmètre de protection d’un captage d’eau ?    ☐ OUI ☑ NON
Contraintes discriminatoires ? ☐ OUI ☐ NON

	· Présence d’un captage sur un terrain mitoyen ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?
· Si oui, distance par rapport au de traitement :  m
· Est-il déclaré ? ☐ OUI ☐ NON ☐ ?
	Contraintes discriminatoires prises en compte dans le projet ? ☐ OUI ☑ NON

Distance > 35m ? ☐ OUI ☐ NON
Traitement eaux usées et rejet eaux pluviales séparé ? ☐ OUI ☐ NON

	Commentaires : 



Etudes et documents
	
	Contrôleur

	· Etude de définition de la filière ANC réalisée   ?  ☐ OUI ☑ NON                
· Etude de sol réalisée ? ☐ OUI ☑ NON
	Etude de sol réalisée ? ☐ OUI ☑ NON
Si non, connaissance du sol suffisante pour contrôler le projet ? ☐ OUI ☐ NON
Est-elle suffisante ? ☑ OUI ☐ NON

	· Autres documents : 

            - Plan de masse au 1/200 ou 1/500
            - Plan en coupe au 1/200 ou 1/500
	Plan de masse fourni ? ☐ OUI ☐ NON
Si oui, renseignements suffisants pour le projet ?             ☐ OUI ☐ NON
Plan en coupe fourni ? ☐ OUI ☐ NON
Si non, renseignements suffisants pour contrôler le projet ? ☐ OUI ☐ NON
Ecoulement correct des effluents d’amont en aval assuré ? ☑ OUI ☐ NON                               



Pédologie
	Données pédologiques

	Nature du(des) sondage(s) effectué(s)
	 ☐ Tarière ☐ Fosse pédologique ☐ Observation visuelle

	Possibilité offerte par la nature du sol 
	☐ Epandage souterrain classique  ☐ Epandage sur sol reconstitué

	Couches sondées

	1- Profondeur 
       Nature 
Commentaires
	



	2- Profondeur
Nature
Commentaires
	



	3- Profondeur 
Nature
Commentaires
	



	4- Profondeur
Nature
Commentaires
	



	Perméabilité(s) 

	     Valeur 1 :  mm/h
	Profondeur : 

	     Valeur 2 :  mm/h
	Profondeur : 

	     Valeur 3 :  mm/h
	Profondeur :  

	Valeur moyenne :  mm/h
Commentaires : 

	Conclusion(s) pédologique(s)

	1er sondage 
	

	2ème sondage
	

	3ème sondage
	

	Conclusion(s)
	

	Indices SERP 
	

	Sol : 
	Eau : 
	Roche : 
	Pente : 



Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☐  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☐  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☐



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales :  
Origine des effluents : 




	
Fosse toutes eaux
	
Partie réservée à l'agent du SPANC

	
Volume en m³ 5
	
Eaux ménagères/eaux vannes prétraitées séparement ? Non

	
Marque -
	
Extracteur éolien prévu ? -

	
Matériaux -
	
Extracteur statique prévu ? -

	
Commentaire -
	
Fosse toutes eaux située à plus de 10 mètres de l'habitation ? Non

	
	
Immobilisation de la fosse par une dalle d'amarrage prévue ? Non

	
	
Protection de la fosse par une dalle de répartition prévue ? Non

	
	
Commentaires -

	
	
Le volume est-il suffisant ? Oui

	
	
Volume suggeré ? -

	
	
L'implantation de la fosse est-elle compatible avec l'accès ? Oui

	
	
Si présence d'une nappe, une dalle d'amarrage est-elle prévue ? -

	
	
Si la fosse est enfouie sous une zone de circulation, une dalle de répartition est-elle prévue ? -

	
	
Si bac non prévu, est-ce souhaitable ? -

	 
	 

	
Filtre à Sable vertical non drainé
	
Partie réservée à l'agent du SPANC

	
Longueur en m / ml 7
	
Filière prévue autorisée dans la zone ? Oui

	
Largeur en m 5
	
Dispositif adapté aux contraintes de sol ? Oui

	
Surface en m² 35
	
Préciser : -

	
Profondeur en m -
	
Longueur d'une tranchée supérieure à 30m ? Non

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	
Dimensionnement adapté au logement ? Oui

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	
Distance de l'habitation supérieure à 5m ? -

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	
Distance des limites de la parcelle supérieure à 3m ? -

	
Commentaire -
	
Distance de la végétation supérieure à 3m ? -

	
Type -
	
Commentaires : -

	 
	 



AVIS TECHNIQUES

Proposition du contrôleur 
	Nom de l’agent : Aurélie GRIGNAC
	Date : 12-02-2018

	Avis : Conforme

	Commentaires : 



Avis du responsable du SPANC  
	Nom du responsable : Françoise PILLARD
	Date : 12-02-2018

	Avis : Conforme

	Commentaires : 




	Signature vice-présidente de la Communauté de Communes Loire Vignobles et Nohain
Françoise PILLARD
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