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Communauté de Communes Cœur de Loire
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Référence du dossier : 977

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Madame MARTIQUET Eliane 
Adresse : 11  RUE DE L'ILE DE FRANCE      
Commune :  EPINAY SUR SEINE  France Code postal : 93800 
Téléphone :   Fax :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	536  LES AUGERIES      Commune : ALLIGNY COSNE Code postal : 58200
Référence cadastrale :  YH 105

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Fosse toutes eaux 
Volume : 3 m3


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Ventilation : 




 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre compact 
Numéro d’agrément : 2016-003
Capacité : 5 eH
Dénomination commerciale : GAMME ECOFLO MODELES CP MC


Type de rejet : 

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : 26/09/2022 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Madame MARTIQUET

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : Le choix du type de système d'assainissement a été proposé par le maitre d'ouvrage selon les données que celui ci possèdent. Après instruction, aucun élément technique et/ou réglementaire ne nous permet de donner un avis défavorable.

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Pascal FASSIER
Vice–Président en charge du cycle de l’eau, 
de la biodiversité et de l’éducation à l’environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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