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Informations générales 	Dossier numéro : 2018_22378
	Date du contrôle : 11-04-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 1989

	Habitation



	Adresse : 82  route d'antibes  
   
58400 58400 MESVES SUR LOIRE 

Référence cadastrale de l'habitation : E 399

	Propriétaire
	Monsieur MINET DANIEL
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse : 82      ROUTE D'ANTIBES
[bookmark: _GoBack]58400 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : Principale

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 2
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 1550 m²
	

	· Surface disponible ANC : 250 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Faible
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☑ OUI ☐ NON 

☐ OUI ☑ NON

☐ OUI  ☐ NON ☑ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : 
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☐ OUI ☑ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☐ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☑  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☐  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Réseau d'eaux pluviales 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
Collecte la cuisine et une partie de la salle de bain
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente-t-il des signes d'altération (affaissement, corrosion, fissure, déformation...) ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Fosse toutes eaux
	


	
Volume en m³ 3
	
Eaux vannes et eaux ménagères prétraitées séparément ? Non

	
Marque -
	
Type d'eaux usées
Eaux vannes + eaux ménagères

	
Matériaux
Béton
	
Le prétraitement est-il accessible ? Oui

	
Commentaire -
	
Le tampon est-il verrouillé ? Oui

	
	
Précision sur le verrouillage du tampon ? -

	
	
Le regard du prétraitement est-il affleurant ? Oui

	
	
Le dimensionnement est-il adapté à la capacité d'accueil ? Oui

	
	
Un des organes du système de prétraitement présente-t-il des signes d'altération (affaissement, fissure, déformation, corrosion...) ? Non

	
	
Si oui, préciser : -

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
L'écoulement des eaux au sein des différents éléments de prétraitements se fait-il correctement ? Oui

	
	
Si présence d'une fosse, la hauteur de boues est-elle supérieure à la moitié de la hauteur de la fosse ? Oui

	
	
Vidange(s) effectuée(s) -

	
	
Commentaires sur le prétraitement
vidange prévue avant la vente

	 
	 

	
Ventilation
	


	
Diamètre en mm 100
	
La ventilation est-elle correctement conçue (entrée d'air amont prétraitement, raccordement aval fosse, sortie au dessus des locaux habités) ? Non

	
Commentaire -
	
Si extracteur, fonctionne-t-il correctement ? -

	
Type de ventilation
Ventilation secondaire
	
Si extraction d'air, est-elle à plus de 40 cm au dessus du faitage ? Non

	
Equipements -
	
Commentaires sur la ventilation : -

	 
	 

	
Regard de visite
	


	
Commentaire sur le regard de visite
reçoit le trop plein de la fosse toutes eaux et les eaux pluviales
	
Le regard est-il accessible ? Oui

	
	
Présente t'il des signes d'altération ? Non

	
	
Le regard est-il affleurant ? Oui

	
	
Stagnation d'eaux dans le regard ? Non

	
	
Dépôt de matière en fond de regard ? Non

	
	
Présence d'odeurs ? Non

	
	
Ecoulement correct au sein du regard ? Oui

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet
Réseau eaux pluviales
	
Existe-t-il un rejet d'effluents vers le milieu superficiel ? Oui

	
Lieu de rejet prévu ou actuel
Réseau pluvial
	
Si oui, s'agit-il d'effluents ?
Prétraités

	
Nature des eaux rejetées
Eaux prétraitées
	
Préciser :
Eaux usées prétraitées

	
Commentaire -
	
Etat de l'exutoire (stagnation d'effluents, odeurs, dépôts...) : BON

	
Type de matériau -
	
En cas de rejet hors de la parcelle, existe-t-il une autorisation du propriétaire sur le terrain duquel s’effectue le rejet ? Non

	
Profondeur -
	
Le cas échéant, résultat des analyses effectuées : -

	
Dimensionnement -
	
Commentaires : -

	
	
Existe-t-il un rejet d'effluents dans le sous-sol ? Non

	
	
Si oui, s'agit-il d'effluents : -

	
	
Préciser : -

	
	
Ouvrage de rejet accessible ? -

	
	
Si oui, infiltration des effluents bien assurée ? -

	
	
Le rejet s'effectue t'il par un puit d'infiltration conforme à la réglementation ? -

	
	
Si oui, existe-t-il une autorisation communale? -

	
	
Si non, nature de l'ouvrage? -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), nombres de tranchées : -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), longueur des tranchées en m / ml : -

	
	
Si rejet par dispersion (tranchées), distance inter-tranchées en m : -

	
	
Présence de regard(s) de contrôle et de répartition ? -

	
	
L'infiltration fonctionne-t-elle correctement ? -

	
	
Présence d'odeurs ? -

	
	
Commentaires sur le rejet dans le sous-sol : -

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☑ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☐ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : Mettre en place un système de traitement respectant les caractéristiques du sol et de l'habitation


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Non conforme

	Prescriptions techniques :

 Mettre en place une filière de traitement pour l'ensemble des eaux usées respectant les caractéristiques du sol et de l'habitation, et modifier la ventilation de la fosse.
La fosse toutes eaux devra être vidangée régulièrement pour maintenir un bon fonctionnement

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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