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Informations générales 	Dossier numéro : SAGA_1245
	Date du contrôle : 03-05-2018
	Date de réalisation de la filière ANC : 

	Habitation



	Adresse :     
   
   

Référence cadastrale de l'habitation : AC 23

	Propriétaire
	M. PION François
Complément de nom ou conjoint : 

Adresse :       16 Rue du Buisson Sourd_Les Braults
[bookmark: _GoBack]58150 #{info_generales.proprietaire.adresse_ville}  France



Caractéristiques de l'habitation
	Année de construction du logement : 
	Type : 

	Consommation d'eau annuelle :  m3
	Temps d'occupation annuelle : 
	Logement vacant : ☐

	Nombre de chambres : 3
Nombre de pièces principales : 4
	Nombre d'occupants : 2
Nombre équivalent habitant : 4



Caractéristiques du terrain et de l’habitation
	· Superficie totale de la parcelle : 2800 m²
	

	· Surface disponible ANC : 200 m²
· Etude de sol réalisée : ☐
	


	· Le terrain est-il desservi par un réseau public d ‘eau potable ?
	☑ OUI #{caracteristique_terrain.eaupotable-CB-0} NON

	· Pente du terrain recouvrant le traitement : Modéré
Commentaires : 
	

	· Présence d’un captage (puits ou forage) d’eau sur le terrain ?
· Est-il destiné à la consommation humaine ?
· Si oui, distance par rapport au dispositif de traitement :  m
· Est-il déclaré ? 
	☐ OUI ☑ NON 

☐ OUI ☐ NON

☐ OUI  ☐ NON ☐ ?



Implantation du système
	· Existe-t-il des documents permettant de déterminer les caractéristiques et l’implantation du système ?
· Si oui, lesquels (plan masse, étude de définition de filière, étude de sol, …) : photos des travaux
· Si non, le contrôle est réalisé sous réserve des déclarations et en absence de document
	☑ OUI ☐ NON



	Caractéristiques de l’installation
	Dispositif de traitement par le sol en place ou massif reconstitué

☑ Prétraitement
☑ Traitement
☐ Toilette sèche
	Filière agréée

☐ Filtre compact
☐ Micro-station
☐ Filtre planté

	Dispositif(s) annexe(s)

	☑  Regard(s) de collecte
☐  Regard(s) de visite
☐  Regard(s) de répartition 
☐  Regard(s) de bouclage
☐  Regard(s) de contrôle
	☑  Ventilation(s) (primaire, secondaire)

☑  Bac(s) à graisse 

☐  Préfiltre(s)
	
☐  Pompe(s) ou système(s) de relevage


	Présence de rejet d'effluents (en sous-sol ou en milieu superficiel ou de dispersion) : ☑

	Commentaires généraux : 



Description de l’évacuation
	Destination des eaux pluviales 
Commentaires :
Origine des effluents 
Commentaires : 
	Rétention 

Eaux Ménagères + Eaux Vannes  
        



Collecte des eaux usées
	Eaux usées et eaux pluviales collectées séparément ? 
Commentaires 
	Oui


	L'écoulement se fait-il correctement ?

	☑ OUI ☐ NON ☐ ?

	Présence d’odeurs ?
Si oui, citer leur localisation :    
	☐ OUI ☑ NON ☐ ?


	Commentaires : 




	
Regard de collecte
	


	
Commentaire
ce regard reçoit les eaux ménagères de l'habitation et de la buanderie
	

	 
	 

	
Fosse septique
	


	
Volume en m³ 1
	

	
Marque -
	

	
Matériaux
Béton
	

	
Commentaire -
	

	 
	 

	
Bac à Graisse
	


	
Volume en L
1000
	

	
Commentaire -
	

	
Type d'eaux usées collectées ou à collecter
Eaux ménagères
	

	
Matériel -
	

	
Type de matériau de remplissage
Béton
	

	 
	 

	
Ventilation
	


	
Diamètre en mm 100
	

	
Commentaire -
	

	
Type de ventilation -
	

	
Equipements -
	

	 
	 

	
Filtre à Cheminement
	


	
Longueur en m / ml -
	

	
Largeur en m -
	

	
Surface en m² -
	

	
Profondeur en m -
	

	
Distance minimum par rapport à l'habitation en m -
	

	
Distance minimum par rapport aux limites de la parcelle en m -
	

	
Distance minimum par rapport aux arbres en m -
	

	
Commentaire -
	

	 
	 

	
Rejet
	


	
Type de rejet
infiltration sur la parcelle
	

	
Lieu de rejet prévu ou actuel
Infiltration : tranchées drainantes
	

	
Nature des eaux rejetées
Eaux traitées
	

	
Commentaire -
	

	
Type de matériau -
	

	
Profondeur -
	

	
Dimensionnement -
	

	 
	 



Conclusion du SPANC sur le fonctionnement et l’entretien de l’installation
	Situation de la filière  
	Zone à enjeu sanitaire :     ☐ OUI  ☑ NON
Zone à enjeu environnemental : ☐ OUI  ☑ NON

	Installation 
	☐ Absente 
☑ Présente

Commentaire(s) : 


	Défaut(s) de structure
	☐ Défaut(s) de sécurité sanitaire
☐ Défaut de structure ou de fermeture 
☐ Proximité de puits privé
☑ Aucun défaut

Commentaire(s) : Commentaire(s) : 


	Dysfonctionnement(s)
	☐ Installation incomplète
☐ Installation sous dimensionnée 
☐ Dysfonctionnement(s) majeur(s)
☑ Aucun dysfonctionnement 

Commentaire(s) : 


	Entretien et usure 
	☐ Défaut d’entretien 
☐ Usure de l’un des éléments
☐ Défaut d’accessibilité et de dégagement des regards 
☑ Aucun défaut 

Commentaire(s) : 





	Avis du SPANC
	Installation ne présentant pas de non conformité

	Prescriptions techniques :

 Maintenir l'installation en bon état de fonctionnement en réalisant un entretien régulier

Contrôle réalisé par : Julie EVE




	Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement
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