
Assainissement Non Collectif : 
Avis sur l’exécution des travaux  

[image: ][image: Logo CCLVN BD]
 (
S P A N C
Service Public d’Assainissement Non Collectif
)


Communauté de Communes 
Loire Vignobles et Nohain
4 place Georges Clémenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 1400
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 24-05-2018 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Entreprise MONTARON

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom :  PRIMARD Jérome 
Adresse : 8  Rue du chemin des bois- Vauchery      
Commune :  DONZY   Code postal : 58220 
Téléphone : 06 03 67 35 92  Fax :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	8  rue du chemin des bois     Vauchery Commune : DONZY Code postal : 58220
Référence cadastrale :  YH 32

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Fosse toutes eaux 
Volume : 5 m3


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Type de ventilation : Ventilation secondaire
Equipements : Extracteur statique


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre à sable vertical non drainé
Surface : 30 m²

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS


Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.




	
Service d’Assainissement Non Collectif
Vérification des systèmes d’assainissement non collectif neufs
Propriété de Monsieur PRIMARD Jérome
Adresse : 8  rue du chemin des bois Commune de DONZY
Planche de photographies- Prises de vue du 24-05-2018
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