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Communauté de Communes 
4 Place Georges Clémenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 1071

I. LE PROJET D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF IDENTIFIÉ CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
[bookmark: _GoBack]Nom : Monsieur SPIELER Michel 
Adresse :   2 impasse du champs des filles - La grande fille      
Commune :  DONZY  France Code postal : 58220 
Téléphone :   Fax :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	994  2 impasse du champs des filles - La grande fille      Commune : DONZY Code postal : 58220
Référence cadastrale :  YB 113

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :




 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre compact 
Numéro d’agrément : 
Capacité : 5 EH eH
Dénomination commerciale : X-PERCO FRANCE QT

 

INFORMATIONS CONCERNANT LE CONTRÔLE

Contrôle effectué le : 09-04-2018 par Aurélie GRIGNAC
Personne(s) présente(s) : Les propriétaires

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Observations : 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement








[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le propriétaire s’engage à transmettre le rapport du SPANC à l’installateur.

[image: bd14794_] Le projet doit être réalisé conformément au projet accepté, à la réglementation en vigueur, aux règles de l’art (DTU 64-1) et tenir compte des observations émises.

[image: bd14794_] En cas de modification de ce projet, informer le SPANC, pour validation.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Une vérification technique de l’exécution des travaux doit être réalisée avant remblaiement. Le propriétaire s’engage à avertir le SPANC une semaine avant, du commencement du chantier et deux jours avant la fin des travaux et à ne recouvrir qu’après la visite.
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