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Communauté de Communes 
Loire Vignobles et Nohain
4 place Georges Clémenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@cclvn.fr

Référence du dossier : SAGA_2018
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le :  par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Entreprise TP de Bourgogne

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur DEVERS Denis 
Adresse : 1  rue Alphonse de Neuville      
Commune :  PARIS  France Code postal : 75017 
Téléphone : 06 86 43 38 42  Fax :  Mail : 

[bookmark: _GoBack]INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	3  Les Moussets      Commune : SUILLY LA TOUR Code postal : 58150
Référence cadastrale :  AL 12

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Bac à graisses 
Volume  200 L


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre compact 
Numéro d’agrément : 2016-003
Capacité : 6 eH
Dénomination commerciale : GAMME ECOFLO MODELES CP MC


Type de rejet : Fossé départemental
Lieu de rejet prévu ou actuel : 
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.
Lors du contrôle, l'installation de la ventilation n'était pas terminée.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.
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