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Communauté de Communes 
Loire Vignobles et Nohain
4 place Georges Clémenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@cclvn.fr

Référence du dossier : 2019_22533
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 09/07/2019 par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : Monsieur Monier Stéphane

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Monsieur MONIER Stéphane 
Adresse : 1  allée des taillandiers      ZI des tremblat
Commune :  Cosne Cours sur Loire  France Code postal : 58200 
Téléphone :   Fax :  Mail : 

[bookmark: _GoBack]INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	  Rue des champs de la Manche      Commune : TRACY SUR LOIRE Code postal : 58150
Référence cadastrale :  ZL 90

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Ventilation 
Diamètre : 100 mm 
Type de ventilation : Ventilation secondaire
Equipements : Extracteur statique


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre compact 
Numéro d’agrément : 2013-12
Capacité : 5 eH
Dénomination commerciale : X-PERCO FRANCE QT


Type de rejet : Fossé départemental
Lieu de rejet prévu ou actuel : Fossé routier
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.
L'extracteur statique ne correspond pas à un extracteur réglementaire pour l'assainissement.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.
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