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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 2019_22603
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 11/02/2020 par  par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : 

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom :      
Adresse : Adresse :             
Commune :  Commune :       Code postal :  Code postal :  
Téléphone : Téléphone :    Fax :  Fax :  Mail :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	           Commune :  Commune :  Code postal :  Code postal : 
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :    

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :

Bac à graisses 
Fosse septique
Fosse étanche
Fosse toutes eaux 
Fosse toutes eaux avec préfiltre 
Toilette séche
Cuve de décantation
Fosse chimique
Epuration biologique à boues activées
Fosse d’accumulation
Préfiltre 
Ventilation 

 Dispositif de traitement et d'évacuation :

Filtre à sable vertical drainé
Filtre à sable vertical non drainé
Filtre à zéolithe ou à tourbe
Lit d’épandage
Tertre d’infiltration
Tranchée(s) d’épandage
Filtre à coco
Equivalent habitant : 
Septodiffuseur
Microstation 
Filtre compact 
 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.
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