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Communauté de Communes Cœur de Loire
4 Place Georges Clemenceau
58203 Cosne sur Loire
Tél : 03.86.28.92.92
contact@coeurdeloire.fr

Référence du dossier : 502-903
INFORMATIONS CONCERNANT LES CONTRÔLES

Contrôle de conception et d’implantation effectué le : 
Contrôle d’exécution des travaux effectué le : 19/05/2020 par  par Julie EVE
Personne(s) présente(s) : TP DE BOURGOGNE

I. L’EXECUTION DU SYSTEME D'ASSAINISSEMENT NON COLLECTIF CI-DESSOUS :

PROPRIETAIRE
Nom : Madame  LAUGAUDIN  Liliane 
Adresse : Adresse :     LES FROSSARDS        
Commune :  Commune :  ANNAY    France Code postal :  Code postal : 58450 
Téléphone : Téléphone :    Fax :  Fax :  Mail :  Mail : 

INSTALLATION      identique à celle du propriétaire
Adresse : 	    LES FROSSARDS       Commune :  Commune : ANNAY Code postal :  Code postal : 58450
Référence cadastrale :  Référence cadastrale :  ZO  78

II. Comportant les élements suivants :

 
· Dispositifs de prétraitement :


Fosse toutes eaux 
Volume : Volume : 3 m3


Ventilation 
Diamètre : Diamètre : 100 mm 
Type de ventilation :  : Ventilation secondaire
Equipements :  : Extracteur statique


 Dispositif de traitement et d'évacuation :


Filtre compact 
Numéro d’agrément : Numéro d’agrément : 2017-006
Capacité : Capacité : 5 eH
Dénomination commerciale : Dénomination commerciale : ACTIFILTRE QR modèle 2500


Type de rejet :  : Milieu hydraulique superficiel
Lieu de rejet prévu ou actuel :  : Fossé
Si dispersion, nombre de tranchée(s) ? : 
Si dispersion, longueur des tranchées en mètre? :  ml

 

III. Fait l’objet d’un avis :

Conforme

INFORMATIONS CONCERNANT L’AVIS EMIS

Les travaux de mise en conformité du système d'assainissement ont été réalisés dans les règles de l'art et respectent la réglementation en vigueur.
Contre visite à prévoir :     OUI      NON


Françoise PILLARD
Vice–Présidente en charge de l’Environnement



[image: bd14794_] Le dispositif d'assainissement non collectif doit être conçu, implanté, exécuté et entretenu de manière à ne pas porter atteinte à la salubrité publique, à la qualité du milieu récepteur et à la sécurité des personnes. Il doit être adapté au type d’usage, aux flux de pollution à traiter, aux contraintes sanitaires et environnementales, aux caractéristiques du terrain et de l’immeuble desservi ainsi qu’à la sensibilité du milieu récepteur.

[image: bd14794_] L’installation doit répondre à l’arrêté du 7 mars 2012 relatif aux prescriptions techniques ou à l’arrêté du 22 juin 2007.

[image: bd14794_] Le présent agrément ne fait pas obstacle à la responsabilité civile et pénale du propriétaire et de l'installateur.

[image: bd14794_] Le système d’assainissement non collectif est entretenu régulièrement et vidangé par des personnes agréées.

[image: bd14794_] Un diagnostic de bon fonctionnement et d’entretien est réalisé périodiquement par le SPANC. 

[image: bd14794_] En cas de vente, un rapport de contrôle daté de moins de 3 ans doit être annexé à l’acte de vente.
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